Site d’achat :

[CARTE A PUCE SLE 5528 - CARTESAPUCE-DISCOUNT™](https://cartesapuce-discount.com/fr/cartes-a-puce/34-cartes-a-puce-sle5528.html)

<https://www.hitools-access.com/sle5528-sle5542--5187/sle5528-sle4428-311.html>

Réf de carte :

<https://www.bgi-cartes.fr/produit/carte-memoire-sle5528-36>

<https://a3m.eu/fr/carte-a-puce-siemens-sle5528>

Cycle d’horloge : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_d%27horloge>

Ground : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_(%C3%A9lectricit%C3%A9)>

Multimètre : <https://www.fluke.com/fr-fr/apprendre/blog/multimetres-numeriques/comment-tester-la-continuite#:~:text=Le%20mode%20Test%20de%20continuit%C3%A9,il%20d%C3%A9tecte%20un%20trajet%20complet>.

[Définitions/Vulnérabiltés d’attaques](https://perso.telecom-paristech.fr/urien/introcarte2016.pdf)

[Vidéo d’une ouverture de micro sd](https://www.youtube.com/watch?v=NIz_AeooaH4) et ajout de fil de bonding

[Quelle technique utiliser selon la matière](https://siliconpr0n.org/wiki/doku.php?id=bonding:removal)